{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":15,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,14],[2,10,5,10],[2,11,5,11],[2,12,5,12],[2,13,5,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["甘煤一公司（矿二红沙梁项目部）2026年1月上旬所需物资（九标段）明细表"]
["物资编号","分类编码","物料分类","物资名称","规格型号","单位","数量","税率","技术要求及执行标准","品牌/厂家","进货日期","标段划分","付款形式及周期","使用单位","备注"]
[26,null,null,"托架","厚度20mm","套",256,{"v":0.13,"d":"13%"},"料材：Q235-A防腐标准：MT/T5017-2011","/","中标后5日内送达","九标段","挂账后3个月内付清","甘肃煤炭第一工程有限责任公司矿建第二分公司红沙梁矿建项目部","防腐标准：采用热浸镀锌防腐；镀层厚度60-100um；构件涂装前进行预处理；酸洗除锈,钝化处理达到瑞典标准Sa2.5级。加工件详见附图     含运费"]
[27,16060015,null,"U型螺栓","M18","根",512,{"v":0.13,"d":"13%"},"料材：Q235-A防腐标准：MT/T5017-2011","/",{"$nulls":4},"防腐标准：采用热浸镀锌防腐；镀层厚度60-100um；构件涂装前进行预处理；酸洗除锈,钝化处理达到瑞典标准Sa2.5级。加工件详见U型螺栓加工图配套2倍的螺母及平垫弹垫。      含运费"]
[28,2205,null,"工字钢","25b","米",640,{"v":0.13,"d":"13%"},"料材：Q345 防腐标准：MT/T5017-2011","/",{"$nulls":4},"10M/根   含运费"]
[29,null,null,"托管大梁\n（加工件）","长度：6300mm","根",6,{"v":0.13,"d":"13%"},"料材：Q345 防腐标准：MT/T5017-2011","/",{"$nulls":4},"加工详见托管大梁图  含运费"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}